Tests

# Error logging test

Informatie en errors moeten door UART naar user gestuurd worden met een wrapper functie. Logging levels kunnen ook aan en uitgezet worden.

1. Start logging test
2. Log alle mogelijke logging levels
3. End logging test

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

# DFT